|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Markaz3 | مركز پژوهش متالورژي رازي(سهامي خاص) | **برگه پذیرش نمونه‌های XRD** | شماره صفحه | 1 از 1 |
| شماره برگه | RMRC-WI-504-101-10-F19 | تجديد نظر | 0 |
| نوع نمونه: | **[ ]**  معدنی | **[ ]**  آلی | **[ ]**  سمی | **[ ]**  سنتزی | **[ ]**  قابل انفجار و اشتعال | **[ ]**  رادیو اکتیو |
| **نام نمونه** | **کد نمونه** | **روش تولید یا نوع معدن** | **عناصر احتمالی** | **فازهای احتمالی** | **نوع آزمون XRD** | **زاویه 2Θ** | **سایر شرایط** |
| **Normal** | **Low Angel** | **Grazing** | **End** | **Start** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **نکات مورد توجه*** مقدار نمونه باید حداقل 4/0 گرم باشد.
* با توجه به انجام آزمون XRD در محدوده زاویه بین 100-4 با روبشS /Θ 05/0 ، در صورت نیاز به شرایط دیگر در ستون سایر شرایط درج شود.
* در صورتی که نمونه جهت خشک کردن و... نیاز به آماده سازی دارد، دما و نحوه خشک کردن در ستون سایر شرایط درج شود.
* در صورت پوشش‌دار بودن نمونه، ضخامت پوشش در ستون سایر شرایط درج شود.
* در صورتی که نمونه نباید تخریب شود، در ستون شرایط دیگر درج شود.
 |

محل بایگانی: بخش پذیرش

ضمیمه شماره 19 دستورالعمل اجرایی پذیرش نمونه‌های ارجاعی به مرکز پژوهش متالورژی رازی